 比选公告
因我院工作需要近期拟采购远程诊疗系统一套，按照我院相关规定，特欢迎有意向的公司到我院后勤科报名。
项目名称：汶川县中医医院远程诊疗系统采购项目

二、项目编号：WCXZYYY-20251224
三、采购需求

（一）控制价为：11万元（包含税费等，不再产生其他费用。注：超过采购控制价的报价无效）。

（二）采购明细：见附件一 
（三）报价要求：报价不超过采购预算价或最高限价，满足我院技术参数要求及使用需求。

（四）比选要求：参加比选的报名公司至少三家。

四、资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加此次比选活动前三年内，在经营中没有重大违法记录；

（六）本项目不接受联合体参选,不允许转包、分包。

五、报名及须提交的资料

（一）领取地点：汶川县中医医院官方网站获取。

（二）报名须须提交的资料：

1. 公司营业执照复印件；

2. 非法定代表人报名时提供法定代表人授权书原件（法人与被授权人双方签字或盖章）；

3. 法人和被授权人身份证复印件。

[注]:议价申请人报名登记后，原则上不得放弃参加本次议价活动，如因故无法参加，务必提前来函告知并说明缘由，否则将以扰乱采购秩序为由纳入我院供应商黑名单。

六、比选申请人提交的议价文件包括以下资料：

投标文件内容：（除规定格式外，其他格式自拟）

1、投标函；见附件二

2、法人授权委托书；

3、营业执照；

4、投标报价表；见附件三

5、供应商基本情况表；

6、技术参数应答表；

7、提供信用查询截图；

8、声明材料及承诺函。

七、比选文件递交：各参加比选单位自带到现场比选。须按本节要求准备，加盖参加比选人公章并按顺序进行装订；《比选文件》制作并装订成一册。以下文件需密封（密封封面及比选文件均需加盖公章）。正本一份、副本二份。

八、比选方法：

竞争性谈判，报价均应包含税费、运输等所有费用。

九、公告时间及报名时间：

2025年12月18日至2025年12月24日下午14:30结束（5个工作日）

工作时间：上午8：30--12:00  下午14:30--17:30

十、联系方式及报名地点:

1.报名地点:汶川县中医医院后勤科
2.联系人:姚小丽  
3.联系电话:0837-6331020
注：报名文件可加盖鲜章后以PDF文档形式（文件名：项目名称+公司名称）发至邮箱abzwcxzyy@126.com，为确保报名成功，请在报名截止最后一天进行电话确认，谢谢！

十一、比选时间:

2025年12月24日下午14:30。  

附件一：采购明细

采购清单

	号
	服务项目
	服务清单
	服务内容

	1
	软件和信息技术

服务
	远程诊疗平台系统

技术支持

数量：一套
	1.支持远程在线音视频交流；

2.支持远程体征采集与实时查看（如心率采集，口咽耳查看等）；

3.支持患者检查检验报告远程上传；

4.支持医师在线书写健康指导、诊疗意见相关文书，支持自定义文书模版；

5.支持健康指导意见医患双端打印；

6.支持诊疗信息医院端本地存储；

7.符合信息安全管理有关要求。

	2
	
	远程诊疗平台系统

配套硬件产品

数量：一套
	移动终端（含终端设备和输出设备）

主摄像头

远程听诊器

拾音器

微型摄像头

6.图文传输器


（注：远程诊疗平台系统配套硬件产品可参考上述符合功能的硬件产品）
附件二：投标函

投标函

XXX医院（招标人名称）：

我方已仔细研究了                                 （项目名称）

.                 （项目编号）招标文件的全部内容，我方根据自身情况并结合市场行情，愿以                                  的报价（包含税费等），遵照比选文件中提出的各项要求承担本项目全部系统软硬件及服务。

    2、现递交我公司投标文件正本 壹 份，副本 贰 份，报价表 壹 份。

    3、我方承诺在投标有效期90日内不修改、撤销投标文件。

投 标 人：_                               _（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

日期：      年    月   日

附件三：
报 价 表

项目名称：                                                
项目编号：                      
	序号
	内容
	单项价格

（单位：元）
	数量
	金额（元）

	1
	远程诊疗平台系统
	
	
	

	2
	自行配置能实现所有功能的硬件产品
	
	
	

	总价（元）
	


注：（以上报价包含税费等，不再产生其他费用）
供应商单位(盖章)：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年   月   日

远程诊疗系统服务参数

一、技术服务要求

1、支持远程在线音视频交流；

2、支持远程体征采集与实时查看（如心率采集，口咽耳查看等）；

3、支持患者检查检验报告远程上传；

4、支持医师在线书写健康指导、诊疗意见相关文书，支持自定义文书模版；

5、支持健康指导意见医患双端输出；

6、支持诊疗信息医院端本地存储；

7、符合信息安全管理有关要求。

二、硬件配置要求
（一）移动终端
1、终端设备

（1）处理器CPU主频3.5G或以上；

（2）内存容量≥8GB；

（3）硬盘容量≥256GB；

（4）商务升降/旋转支架和底座,三边微边框设计，27.0英寸LED背光,1,920x1,080@60Hz或性能更优；

（5）内存容量：至少支持2条DDR4-2400/2666/2933MHz SO-DIMM内存条/容量≥64GB；

（6）硬盘容量：至少支持1个2.5英寸SATA3.0接口硬盘和1个M.2(Key M)-2280接口固态硬盘；

（7）显卡英特尔UHDGraphics或性能更优；

（8）高速数码接口USB2.0x2/USB3.0x4；

（9）高清数字接口HDMI输出x1；

（10）宽带接口 RJ45x1；

（11）无线网卡内置无线网卡(Intel Wi-Fi6AX201或性能更优)；

（12）音响系统≥内置2瓦喇叭x2；

（13）功耗(W)≤109W；

3、输出设备

（1）输出速度(黑白、A4)：≥20页/分钟；

（2）输出负荷(每月、A4)：≥100~1,500页；

（3）首页输出时间(A4，就绪模式)：≤7.3秒；

（4）支持介质尺寸：A4、A5、A5(LEF)、B5(JIS)、Oficio信封(DL、C5)或更多；

（5）月输出量：≥150到1500页；

（6）连接方式：至少支持USB连接；

（7）支持PC系统：支持Windows7或更高版本系统。

（二）主摄像头

1、传感器1/2.8” SOMY CMOS；

2、有效像素≥280万；

3、白平衡:自动/手动；

4、焦距：f=3,3-10mm；

5、光圈：自动；

6、镜头对焦：自动对焦；

7、镜头：3倍光学变焦；

8、效果：大广角+拉近；

9、水平视角130度；

10、视频输出接口USB2.0；

（三）远程听诊器

1、线长：≥1.5m；

2、听头直径：47mm（±2mm）；

3、插头：3.5mm（±0.5mm）；

4、拾音范围：50-1400Hz；

5、灵敏度：≥-52DB；

6、白噪声：≤-42DB；

7、放大倍数：≥6倍；

8、质量：≤130g；

9、电池规格：CR2032；

10、信号：模拟；

11、接口标准：国标；

12、通过拨打音频或视频电话，可以远程听诊。适合拾取心音、呼吸音、肠鸣音等声音信号。可用于医学临床、教学、科学研究及互联网医疗等。

（四）拾音器

1、类型：柱机体电容式，360度全指向；

2、频率响应：100Hz-10000Hz；

3、拾音范围1-3米半径；

4、信噪比：≥65dB@f=1kHz，S.P.L=1Pa；

5、采样率：48Khz/16bit；

6、最大声压级：110dB；

7、工作电流：≤60mA。

（五）微型摄像头

1、像素≥500万；

2、直径14mm（±1mm）；

3、自动对焦。

（六）图文传输器

1、高拍仪

（1）最高分辨率：4898╳3675；

（2）拍摄幅度：A2、A3；

（3）对焦方式：定焦；

（4）接口：USB3.0；

（5）工作电压：12V/1.5A。

2、VIELEDX射线胶片观片灯箱

（1）电压:DC12V；

（2）功率:≤30W。

三、商务要求
1、付款方式：项目完成并验收合格后，采购人收到成交供应商开具的有效发票后达到支付条件10个工作日内支付合同总金额100%款项。 

2、服务期限：合同签订生效后20日内完成并验收合格。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、质量保证期为项目完成经验收合格并签署验收报告之日起不少于 1 年。
5、验收方法和标准
（1）严格按照国家现行验收方法和标准执行。
（2）按照国家相关法律法规以及《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）等规定进行验收。

